**内蒙古博物院新址临展厅安防设计项目**

**询价文件**

一、项目要求

对内蒙古博物院（新址）一层临展厅改造，一层东北角展厅30轴-38轴交J轴-M轴，原防火分区GF-E1建筑面积2232平方米和一层南侧展厅17轴-24轴交A轴-D轴，原防火分区GF-E3建筑面积2275平方米。做实体防护、展厅铜门、展厅照明改造及安防改造设计。

二、设计依据

1、安全防范工程通用规范GB 55029-2022

2、安全防范工程技术标准GB 50348-2018

3、博物馆和文物保护单位安全防范系统要求GB/T 16571-2012

4、《博物馆建筑设计规范》（JGJ66-2015）

5、《既有建筑改造及维护通用规范》(GB 55022-2021）

6、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）

三、供应商需提供的材料

1、供应商须是在中华人民共和国境内依法注册，并取得有效的营业执照或登记证书，具有独立承担民事责任能力。

2、资质等级：建筑行业（建筑工程甲级）。

四、设计标准、及要求

满足国家及地方现行的有关建筑设计的规范、规程及规定。

1. 预算

总设计费：49233元